
**SK**



Informačný list výrobku podľa nariadenia **EU 2015/1186**

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka:

**TIM SISTEM d.o.o.**

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

**NORTH HYDRO**

Trieda energetickej účinnosti modelu:

**A+**

Priamy tepelný výkon (kW):

**8,89**

Nepriamy tepelný výkon (kW):

**7,31**

Index energetickej účinnosti EEI

**108**

Užitočná energ. účinnosť pri menovitom tepelnom výkone (%):


**80,25**

Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom zaťažení (%):

**Pass**

Opatrenia (pri montáži, údržbe): pozrite Návod

**EN**



Product sheet under Regulation **EU 2015/1186**

Supplier's name or trademark:

**TIM SISTEM d.o.o.**

Supplier's model identifier:

**NORTH HYDRO**

The energy efficiency class of the model:

**A+**

The direct heat output in (kW):

**8,89**

The indirect heat output in (kW):

**7,31**

The energy efficiency index EEI:

**108**

The useful energy efficiency at nominal heat output (%):


**80,25**

The useful energy efficiency at minimum load (%):

**Pass**

Special requirements (instalation, maintanance): See instructions

**CZ**



Informační list výrobku dle nařízení **EU 2015/1186**

Název nebo ochranná známka dodavatele:

**TIM SISTEM d.o.o.**

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

**NORTH HYDRO**

Třída energetické účinnosti modelu:

**A+**

Přímý tepelný výkon (kW):

**8,89**

Nepřímý tepelný výkon (kW):

**7,31**

Index energetické účinnosti EEI:

**108**

Energetická účinnost u jmenovitého výkonu (%):


**80,25**

Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):

**Pass**

Zvláštní opatření (při montáži, údržbě): viz. Návod

**PL**



Karta produktu rozporządzenia **EU 2015/1186**

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

**TIM SISTEM d.o.o.**

Identyfikator modelu dostawcy:

**NORTH HYDRO**

Klasa efektywności energetycznej modelu:

**A+**

Bezpośrednia moc cieplna produktu (kW):

**8,89**

Pośrednia moc cieplna produktu (kW):

**7,31**

Współczynnik efektywności energetycznej EEI:

**108**

Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%):

**80,25**

Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu (%):

**Pass**

Środki specjalne (podczas instalacji, serwisu): Partz instrukcje